**Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам, занятым в организациях образования[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код профессии по ОКРБ 006-96 | Наименование профессии, должности | Наименование средств индивидуальной защиты | Классификация (маркировка) средств индивидуальной защиты по защитным свойствам | Срок носки в месяцах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 12759 | Кладовщик | При занятости в производственных помещениях, где проводятся работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | тапочки кожаные | Ми | 12 |
|  |  |  | галоши резиновые | Рз | До износа |
|  |  |  | В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: |  |  |
|  |  |  | куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | Тн | 36 |
| 2 | 13310 | Лаборант-радиометрист | Непосредственно работающий с открытыми радионуклидными источниками излучения 2-го класса: |  |  |
|  |  | костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 6 |
|  |  | фартук пластикатовый с нагрудником | Рз | До износа |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | тапочки кожаные | Ми | 12 |
|  |  |  | бахилы пластикатовые (следы пластикатовые) | Рз | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Рз | До износа |
|  |  |  | нарукавники пластикатовые | Рз | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений на специальных складах и ядерных реакторах: |  |  |
|  |  |  | комбинезон хлопчатобумажный | ЗМи | 6 |
|  |  |  | комбинезон пластикатовый (костюм изолирующий с принудительной подачей воздуха) | Рз | До износа |
|  |  |  | фартук пластикатовый с нагрудником | Рз | До износа |
|  |  |  | белье нательное (2 комплекта) |  | 6 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | тапочки кожаные | Ми | 6 |
|  |  |  | ботинки кожаные | Ми | 12 |
|  |  |  | сапоги резиновые | В | До износа |
|  |  |  | носки хлопчатобумажные неокрашенные (4 пары) |  | 12 |
|  |  |  | перчатки резиновые | В | До износа |
|  |  |  | перчатки кислотощелочестойкие | К50Щ50 | До износа |
|  |  |  | нарукавники пластикатовые | Рз | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗН(Г) | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | противогаз |  | До износа |
|  |  |  | При занятости на наружных работах во время атмосферных осадков дополнительно: |  |  |
|  |  |  | плащ непромокаемый с капюшоном | Вн | 36 |
|  |  |  | В холодный период года при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: |  |  |
|  |  |  | куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | Тн | 36 |
|  |  |  | В холодный период года на наружных работах дополнительно: |  |  |
|  |  |  | костюм для защиты от пониженных температур из хлопчатобумажной ткани | Тн | 36 |
|  |  |  | валяная обувь | Тн20 | 48 |
|  |  |  | галоши на валяную обувь |  | 24 |
| 3 | 13321 | Лаборант химического анализа | Непосредственно работающий с открытыми радионуклидными источниками излучения 2-го класса: |  |  |
|  |  | костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 6 |
|  |  | фартук пластикатовый с нагрудником | Рз | До износа |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | тапочки кожаные | Ми | 12 |
|  |  |  | бахилы пластикатовые (следы пластикатовые) | Рз | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Рз | До износа |
|  |  |  | нарукавники пластикатовые | Рз | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
| 4 | 16953 | Препаратор биологических объектов | Костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  | Головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  | Фартук ПВХ с нагрудником | Бм | До износа |
|  |  | Перчатки резиновые | Вн | До износа |
|  |  | Очки защитные | О | До износа |
|  |  |  | При мойке посуды дополнительно: |  |  |
|  |  |  | туфли цельнорезиновые | В | До износа |
| 5 | 16957 | Препаратор по анатомии | Костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  | Головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  | Фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником | К20Ш20 | До износа |
|  |  | Перчатки резиновые | К50Щ20 | До износа |
|  |  |  | Очки защитные | О | До износа |
|  |  |  | Противогаз |  | До износа |
| 6 | 16959 | Препаратор по микрозоологии | Костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  | Головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  | Фартук ПВХ с нагрудником | Бм | До износа |
|  |  | Перчатки резиновые | Вн | До износа |
|  |  |  | Очки защитные | О | До износа |
|  |  |  | При мойке посуды дополнительно: |  |  |
|  |  |  | туфли цельнорезиновые | В | До износа |
| 7 | 16965 | Препаратор скелетов мелких животных | Костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  | Головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  | Фартук ПВХ с нагрудником | Бм | До износа |
|  |  | Перчатки резиновые | Вн | До износа |
|  |  |  | Очки защитные | О | До износа |
|  |  |  | При мойке посуды дополнительно: |  |  |
|  |  |  | туфли цельнорезиновые | В | До износа |
| 8 | 16966 | Препаратор срезов по анатомии | Костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  | Головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  | Фартук ПВХ с нагрудником | Бм | До износа |
|  |  | Перчатки резиновые | Вн | До износа |
|  |  |  | Очки защитные | О | До износа |
|  |  |  | При мойке посуды дополнительно: |  |  |
|  |  |  | туфли цельнорезиновые | В | До износа |
| 9 | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Непосредственно работающий с открытыми радионуклидными источниками излучения 3-го класса: |  |  |
|  |  | костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 6 |
|  |  | фартук пластикатовый с нагрудником | Рз | До износа |
|  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  | тапочки кожаные | Ми | 12 |
|  |  | перчатки резиновые | Рз | До износа |
|  |  |  | нарукавники пластикатовые | Рз | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | Непосредственно работающий с открытыми радионуклидными источниками излучения 2-го класса: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 6 |
|  |  |  | фартук пластикатовый с нагрудником | Рз | До износа |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | тапочки кожаные | Ми | 12 |
|  |  |  | бахилы пластикатовые (следы пластикатовые) | Рз | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Рз | До износа |
|  |  |  | нарукавники пластикатовые | Рз | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При непосредственной работе с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений на специальных складах и ядерных реакторах: |  |  |
|  |  |  | комбинезон хлопчатобумажный | ЗМи | 6 |
|  |  |  | комбинезон пластикатовый (костюм изолирующий с принудительной подачей воздуха) | Рз | До износа |
|  |  |  | фартук пластикатовый с нагрудником | Рз | До износа |
|  |  |  | белье нательное (2 комплекта) |  | 6 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | тапочки кожаные | Ми | 6 |
|  |  |  | ботинки кожаные | Ми | 12 |
|  |  |  | сапоги резиновые | В | До износа |
|  |  |  | носки хлопчатобумажные неокрашенные (4 пары) |  | 12 |
|  |  |  | перчатки резиновые | В | До износа |
|  |  |  | перчатки кислотощелочестойкие | К50Щ50 | До износа |
|  |  |  | нарукавники пластикатовые | Рз | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗН(Г) | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | противогаз |  | До износа |
|  |  |  | При непосредственной работе на ускорительных установках: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 6 |
|  |  |  | тапочки кожаные | Ми | 3 |
|  |  |  | галоши резиновые | Рз | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | В | До износа |
|  |  |  | нарукавники пластикатовые | Рз | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗН(Г) | До износа |
|  |  |  | В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: |  |  |
|  |  |  | костюм для защиты от пониженных температур из хлопчатобумажной ткани | Тн | 36 |
|  |  |  | валяная обувь | Тн20 | 48 |
|  |  |  | галоши на валяную обувь |  | 24 |
| 10 | 20199 | Ассистент | При проведении лабораторных, исследовательских и других работ: |  |  |
|  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  | При обследовании железобетонных, каменных и металлических конструкций: |  |  |
|  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 24 |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗН(Г) | До износа |
|  |  |  | каска защитная |  | До износа |
|  |  |  | При работе со смолами, металлоорганическими соединениями, растворителями, кислотами, щелочами и другими химическими веществами: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный или | ЗМи | 12 |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | К20Щ20 | 12 |
|  |  |  | фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником | К20Щ20 | До износа |
|  |  |  | нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие | К20Щ20 | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | К50Щ20 | До износа |
|  |  |  | очки защитные или щиток защитный лицевой | ЗН(Г) НБХ | До износа До износа |
|  |  |  | противогаз (респиратор) |  | До износа |
|  |  |  | При работе с едкими, токсичными, раздражающими и взрывоопасными веществами: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | фартук ПВХ с нагрудником | ЯжЯа | До износа |
|  |  |  | нарукавники ПВХ | ЯжЯа | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | ЯжЯаЯт | До износа |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  |  | очки защитные или щиток защитный лицевой | ЗП НБХ | До износа До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | противогаз |  | До износа |
|  |  |  | При работе с электроинструментом и электромашинами 1-го класса, электроустановками напряжением до 1 кВ, со строительными механизмами с электроприводом, на стендах: |  |  |
|  |  |  | галоши диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | перчатки диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | При работе со строительными материалами (песок, цемент, известь и др.): |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный или костюм хлопчатобумажный из пыленепроницаемой ткани | ЗМи ЗМиПн | 12 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани или головной убор из хлопчатобумажной пыленепроницаемой ткани |  | До износа До износа |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | ЗМи | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Вн | До износа |
|  |  |  | При работе с трупами и трупным материалом: |  |  |
|  |  |  | фартук ПВХ с нагрудником | Бм | До износа |
|  |  |  | нарукавники ПВХ | Бм | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Бм | До износа |
|  |  |  | очки защитные или щиток защитный лицевой с наголовным креплением | О НБХ | До износа До износа |
|  |  |  | При работе со свинцовосодержащей пайкой дополнительно: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный (костюм хлопчатобумажный) | ЗМи | 12 |
|  |  |  | рукавицы брезентовые | Тп100Тр | До износа |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗП | До износа |
|  |  |  | При работе с закрытыми источниками и устройствами, регенерирующими ионизирующее излучение (далее – ИИ): |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | перчатки трикотажные | Ми | До износа |
| 11 | 20927 | Главный специалист | При проведении лабораторных, исследовательских работ: |  |  |
|  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  | При осуществлении контроля по приемке, разборке, экспертизе, хранению и отпуску драгоценных металлов и драгоценных камней: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | тапочки кожаные | Ми | 12 |
|  |  |  | перчатки трикотажные | Ми | До износа |
|  |  |  | При работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: |  |  |
|  |  |  | куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке (жилет утепленный) | Тн | 36 |
|  |  |  | валяная обувь | Тн20 | 36 |
|  |  |  | галоши на валяную обувь |  |  |
| 12 | 21196 | Дежурный по общежитию | Халат хлопчатобумажный (куртка хлопчатобумажная) | ЗМи | До износа |
|  |  | Ботинки кожаные | Ми | 24 |
| 13 | 21265 | Дежурный по этажу (гостиницы, кемпинга, пансионата) | Халат хлопчатобумажный (куртка хлопчатобумажная) | ЗМи | До износа |
|  |  | Ботинки кожаные | Ми | 24 |
| 14 | 21795 | Доцент высшего учебного заведения | При проведении исследовательских работ: |  |  |
|  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 18 |
|  |  | При обследовании железобетонных, каменных и металлоконструкций: |  |  |
|  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 18 |
|  |  | рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗН(Г) | До износа |
|  |  |  | каска защитная |  | До износа |
|  |  |  | В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: |  |  |
|  |  |  | куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | Тн | До износа |
| 15 | 21958 | Заведующий лабораторией | При проведении лабораторных, исследовательских работ: |  |  |
|  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  | При обследовании железобетонных, каменных и металлических конструкций: |  |  |
|  |  | рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗН(Г) | До износа |
|  |  |  | каска защитная |  | До износа |
|  |  |  | При работе на высоте дополнительно: |  |  |
|  |  |  | пояс предохранительный |  | До износа |
|  |  |  | При работе с электроинструментом и электромашинами 1-го класса, электроустановками напряжением до 1 кВ, со строительными механизмами с электроприводом, на стендах: |  |  |
|  |  |  | галоши диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | перчатки диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | При работе с гипсом, пластилином, графитными карандашами и др.: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | фартук ПВХ с нагрудником | Ми | До износа |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  |  | При постоянной работе с едкими, токсичными, раздражающими и взрывоопасными веществами: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | фартук ПВХ с нагрудником | ЯжЯа | До износа |
|  |  |  | нарукавники ПВХ | ЯжЯа | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | ЯжЯаЯт | До износа |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  |  | очки защитные или щиток защитный лицевой | ЗП НБХ | До износа До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | противогаз |  | До износа |
|  |  |  | При работе непосредственно с горячим металлом: |  |  |
|  |  |  | костюм из парусины полульняной с огнезащитной отделкой | ТиТр | 12 |
|  |  |  | головной убор из парусины полульняной |  | До износа |
|  |  |  | ботинки кожаные с защитным подноском | Мун25 | 12 |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  |  | рукавицы брезентовые | Тп100Тр | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗНД | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При постоянном обслуживании аккумуляторной: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 24 |
|  |  |  | фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником | К20Щ20 | До износа |
|  |  |  | перчатки кислотощелочестойкие | К50Щ20 | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗН(Г) | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе со смолами, металлоорганическими соединениями, растворителями, кислотами, щелочами и другими химическими веществами: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный или халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой (костюм для защиты от кислот с кислотозащитной отделкой) | ЗМи К20Щ20 | 12 12 |
|  |  |  |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником | К20Щ20 | До износа |
|  |  |  | нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие | К20Щ20 | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | К50Щ20 | До износа |
|  |  |  | очки защитные или щиток защитный лицевой | ЗН(Г) НБХ | До износа До износа |
|  |  |  | противогаз (респиратор) |  | До износа |
|  |  |  | При работе с кислотами и растворами щелочей концентрацией от 20 до 50 %: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой (костюм для защиты от кислот из сукна кислотозащитного) | К50 | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | фартук виниловый кислотощелочестойкий с нагрудником | К50Щ50 | До износа |
|  |  |  | нарукавники виниловые кислотощелочестойкие | К50Щ50 | До износа |
|  |  |  | сапоги поливинилхлоридные | К50Щ50 | 12 |
|  |  |  | рукавицы кислотозащитные | ВнК50Щ20 | До износа |
|  |  |  | перчатки кислотощелочестойкие | К50Щ20 | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗП | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе с кислотами концентрацией свыше 80 %: |  |  |
|  |  |  | костюм для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотоотталкивающей пропиткой | Кк | 24 |
|  |  |  | головной убор для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотоотталкивающей пропиткой |  | До износа |
|  |  |  | фартук виниловый кислотощелочестойкий с нагрудником | К80Щ50 | До износа |
|  |  |  | сапоги резиновые ПВХ | К50Щ50 | До износа |
|  |  |  | перчатки из поливинилхлорида | КкЩ50 | До износа |
|  |  |  | рукавицы кислотозащитные или | Вн К50Щ20 | До износа |
|  |  |  | рукавицы суконные шерстяные | К50Щ50 | До износа |
|  |  |  | нарукавники виниловые кислотощелочестойкие | К80Щ50 | До износа |
|  |  |  | очки защитные или щиток защитный лицевой | ЗН(Г) НБХ | До износа До износа |
|  |  |  | противогаз фильтрующий |  | До износа |
|  |  |  | При постоянной работе в механических, слесарных мастерских: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | перчатки хлопчатобумажные | Ми | До износа |
|  |  |  | очки защитные |  | До износа |
|  |  |  | При работе с пылящими материалами (песок, цемент, известь и др.): |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный или костюм хлопчатобумажный из пыленепроницаемой ткани | ЗМи ЗМиПн | 12 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани или головной убор из хлопчатобумажной пыленепроницаемой ткани |  | До износа До износа |
|  |  |  | ботинки кожаные | Ми | 24 |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | ЗМи | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Вн | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе по эксплуатации и ремонту автомобилей и двигателей: |  |  |
|  |  |  | комбинезон хлопчатобумажный (костюм хлопчатобумажный) | ЗМи | 18 |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗП | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | противогаз |  | До износа |
|  |  |  | При выполнении работ по строительству и эксплуатации дорог: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный |  | 12 |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Вн | До износа |
|  |  |  | При работе с битумом дополнительно: |  |  |
|  |  |  | фартук для защиты от битума из хлопчатобумажной ткани с защитными накладками с нагрудником | ЗМиНм | До износа |
|  |  |  | нарукавники хлопчатобумажные | ЗМиНм | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗП | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При постоянной работе по уходу за животными: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | фартук ПВХ с нагрудником | ЗМи | До износа |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Вн | До износа |
|  |  |  | сапоги резиновые | В | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе в полевых условиях: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | ЗМиВу | 18 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани с водоотталкивающей пропиткой |  | До износа |
|  |  |  | куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой | ТнВу | 36 |
|  |  |  | сапоги резиновые | В | До износа |
|  |  |  | перчатки трикотажные | Ми | До износа |
|  |  |  | При работе на высокочастотных (далее – ВЧ), ультравысокочастотных (далее – УВЧ) и радиолокационных установках: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | перчатки диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | очки защитные |  | До износа |
|  |  |  | При работе с закрытыми источниками и устройствами, регенерирующими ИИ: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | перчатки трикотажные | Ми | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Вн | До износа |
|  |  |  | При работе на лазерных установках 2–3-го класса: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | перчатки хлопчатобумажные | Ми | До износа |
|  |  |  | перчатки диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | маска защитная |  | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗН(Г) | До износа |
|  |  |  | При работе на лазерных установках 4-го класса: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | перчатки хлопчатобумажные | Ми | До износа |
|  |  |  | перчатки диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | щиток защитный лицевой | НБХ | До износа |
|  |  |  | При непосредственной работе в микробиологических лабораториях: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | фартук ПВХ с нагрудником | Бм | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Б | До износа |
|  |  |  | При работе в боксе дополнительно: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | При работе в холодовой камере дополнительно: |  |  |
|  |  |  | куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | Тн | 36 |
|  |  |  | При выполнении работ на электронных микроскопах, спектрометрах, полярографах и др.: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | перчатки резиновые | К50Щ20 | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗН(Г) | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе на вакуумных напылительных установках: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | перчатки трикотажные | Ми | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗН(Г) | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе с источниками рентгеновского излучения: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | фартук рентгенозащитный с нагрудником | Ри | До износа |
|  |  |  | головной убор рентгенозащитный |  | До износа |
|  |  |  | галоши диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые рентгенозащитные | Ри | До износа |
|  |  |  | перчатки хлопчатобумажные | Ми | До износа |
|  |  |  | очки рентгенозащитные | Ри | До износа |
|  |  |  | При работе с открытыми радионуклидными источниками излучения 3-го класса: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 6 |
|  |  |  | фартук пластикатовый с нагрудником | Рз | До износа |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | тапочки кожаные | Ми | 12 |
|  |  |  | перчатки резиновые | Рз | До износа |
|  |  |  | нарукавники пластикатовые | Рз | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе с открытыми радионуклидными источниками излучения 2-го класса: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 6 |
|  |  |  | фартук пластикатовый с нагрудником | Рз | До износа |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | тапочки кожаные | Ми | 12 |
|  |  |  | бахилы пластикатовые (следы пластикатовые) | Рз | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Рз | До износа |
|  |  |  | нарукавники пластикатовые | Рз | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При занятости на наружных работах во время атмосферных осадков дополнительно: |  |  |
|  |  |  | плащ непромокаемый с капюшоном | Вн | 36 |
|  |  |  | В холодный период года при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: |  |  |
|  |  |  | жилет утепленный (куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке) | Тн | 36 |
|  |  |  | В холодный период года на наружных работах дополнительно: |  |  |
|  |  |  | костюм для защиты от пониженных температур из хлопчатобумажной ткани | Тн | 36 |
|  |  |  | полусапоги утепленные | Тн20 | 24 |
| 16 | 21979 | Заведующий общежитием | Халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  | Ботинки кожаные | Ми | 12 |
|  |  | Жилет утепленный (куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке) | Тн | 36 |
| 17 | 21988 | Заведующий отделом | При проведении лабораторных, исследовательских работ: |  |  |
|  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 18 |
|  |  | При работе с информационно-измерительной техникой: |  |  |
|  |  |  | халат из хлопчатобумажной антистатической ткани | ЗМиЭс | 18 |
|  |  |  | При работе по диагностике и ремонту средств вычислительной техники дополнительно: |  |  |
|  |  |  | фартук прорезиненный с нагрудником | ЗМи | До износа |
|  |  |  | перчатки трикотажные | Ми | До износа |
|  |  |  | очки защитные или щиток защитный лицевой | ЗН(Г) НБХ | До износа До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
| 18 | 22027 | Заведующий учебно-производственной практикой профессионально-технического и среднего специального учебного заведения | Халат хлопчатобумажный | ЗМи | 24 |
|  |  | Головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  | Перчатки трикотажные | Ми | До износа |
| 19 | 22069 | Заведующий сектором | При проведении лабораторных, исследовательских работ: |  |  |
|  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 18 |
|  |  | При работе с информационно-измерительной техникой: |  |  |
|  |  |  | халат из хлопчатобумажной антистатической ткани | ЗМиЭс | 18 |
|  |  |  | При диагностике и ремонте средств вычислительной техники дополнительно: |  |  |
|  |  |  | фартук прорезиненный с нагрудником | ЗМи | До износа |
|  |  |  | перчатки трикотажные | Ми | До износа |
|  |  |  | очки защитные или щиток защитный лицевой | ЗН(Г) НБХ | До износа До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
| 20 | 22169 | Инженер | При проведении лабораторных, исследовательских работ: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | При обследовании железобетонных, металлических и каменных конструкций: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗН(Г) | До износа |
|  |  |  | каска защитная |  | До износа |
|  |  |  | При работе на высоте дополнительно: |  |  |
|  |  |  | пояс предохранительный |  | До износа |
|  |  |  | При работе с электроинструментом и электромашинами 1-го класса, электроустановками напряжением до 1 кВ, со строительными механизмами с электроприводом, на стендах: |  |  |
|  |  |  | галоши диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | перчатки диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | При работе с гипсом, пластилином, графитными карандашами и другими материалами: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | фартук ПВХ с нагрудником | Ми | До износа |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  |  | При работе со строительными, сыпучими и пылящими материалами (песок, цемент, известь и др.): |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный или костюм хлопчатобумажный из пыленепроницаемой ткани | ЗМи ЗМиПн | 12 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани или головной убор из хлопчатобумажной пыленепроницаемой ткани |  | До износа До износа |
|  |  |  | ботинки кожаные | Ми | 24 |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | ЗМи | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Вн | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе со смолами, растворителями и другими химическими веществами: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | К20Щ20 | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником | К20Щ20 | До износа |
|  |  |  | нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие | К20Щ20 | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | К50Щ20 | До износа |
|  |  |  | очки защитные или щиток защитный лицевой | ЗН(Г) НБХ | До износа До износа |
|  |  |  | противогаз (респиратор) |  | До износа |
|  |  |  | При работе с кислотами и растворами щелочей концентрацией от 20 до 50 %: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | К50 | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | фартук виниловый кислотощелочестойкий с нагрудником | К50Щ50 | До износа |
|  |  |  | нарукавники виниловые кислотощелочестойкие | К50Щ50 | До износа |
|  |  |  | сапоги поливинилхлоридные | К50Щ50 | 12 |
|  |  |  | рукавицы кислотозащитные | ВнК50Щ20 | До износа |
|  |  |  | перчатки кислотощелочестойкие | К50Щ20 | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗН(Г) | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе с кислотами концентрацией свыше 80 %: |  |  |
|  |  |  | костюм для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотоотталкивающей пропиткой | Кк | 24 |
|  |  |  | головной убор для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотоотталкивающей пропиткой |  | До износа |
|  |  |  | фартук виниловый кислотощелочестойкий с нагрудником | К80Щ50 | До износа |
|  |  |  | сапоги резиновые ПВХ | К50Щ50 | До износа |
|  |  |  | перчатки из поливинилхлорида | КкЩ50 | До износа |
|  |  |  | рукавицы кислотозащитные или | Вн К50Щ20 | До износа |
|  |  |  | рукавицы суконные шерстяные | К50Щ50 | До износа |
|  |  |  | нарукавники виниловые кислотощелочестойкие | К80Щ50 | До износа |
|  |  |  | очки защитные или щиток защитный лицевой | ЗН(Г) НБХ | До износа До износа |
|  |  |  | противогаз фильтрующий |  | До износа |
|  |  |  | При работе по эксплуатации и ремонту автомобилей и двигателей: |  |  |
|  |  |  | комбинезон хлопчатобумажный | ЗМи | 18 |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | ЗМи | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗП | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | противогаз |  | До износа |
|  |  |  | При постоянной работе по уходу за животными: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | фартук ПВХ с нагрудником | ЗМи | До износа |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Вн | До износа |
|  |  |  | сапоги резиновые | В | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе по строительству и эксплуатации дорог: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Вн | До износа |
|  |  |  | При работе с битумом дополнительно: |  |  |
|  |  |  | фартук для защиты от битума из хлопчатобумажной ткани с защитными накладками с нагрудником | ЗМиНм | До износа |
|  |  |  | нарукавники хлопчатобумажные | Ми | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗП | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При постоянной работе с едкими, токсичными, раздражающими и взрывоопасными веществами: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | фартук ПВХ с нагрудником | ЯжЯа | До износа |
|  |  |  | нарукавники ПВХ | ЯжЯа | До износа |
|  |  |  | сапоги резиновые | ЯжЯа | До износа |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | ЯжЯа | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | очки защитные или щиток защитный лицевой | ЗП НБХ | До износа До износа |
|  |  |  | противогаз |  | До износа |
|  |  |  | При непосредственной работе по плавке и разливке металла: |  |  |
|  |  |  | костюм из парусины полульняной с огнезащитной отделкой | ТиТр | 12 |
|  |  |  | головной убор из парусины полульняной |  | До износа |
|  |  |  | ботинки кожаные с защитным подноском | Мун25 | 12 |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  |  | рукавицы брезентовые | Тп100Тр | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗНД | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе по формовке и приготовлению формовочных смесей и стержней: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗНД | До износа |
|  |  |  | При работе с информационно-измерительной техникой: |  |  |
|  |  |  | халат из хлопчатобумажной антистатической ткани | ЗМиЭс | 18 |
|  |  |  | При диагностике и ремонте средств вычислительной техники дополнительно: |  |  |
|  |  |  | фартук прорезиненный с нагрудником | ЗМи | До износа |
|  |  |  | перчатки трикотажные | Ми | До износа |
|  |  |  | очки защитные или щиток защитный лицевой | ЗН(Г) НБХ | До износа До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе на установках в гидролабораториях и при обслуживании насосов, гидравлических лотков, турбин: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | ЗМиВу | 24 |
|  |  |  | сапоги резиновые | В | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Вн | До износа |
|  |  |  | очки защитные | О | До износа |
|  |  |  | При обслуживании аккумуляторной: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | К20Щ20 | 24 |
|  |  |  | фартук прорезиненный с нагрудником | К20Щ20 | До износа |
|  |  |  | перчатки кислотощелочестойкие | К50Щ20 | До износа |
|  |  |  | очки защитные | О | До износа |
|  |  |  | При работе с закрытыми источниками и устройствами, регенерирующими ИИ: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | перчатки трикотажные | Ми | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Вн | До износа |
|  |  |  | При выполнении работ на лазерных установках 2–3-го класса: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | перчатки хлопчатобумажные | Ми | До износа |
|  |  |  | перчатки диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | маска защитная |  | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗН(Г) | До износа |
|  |  |  | При выполнении работ на лазерных установках 4-го класса: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | перчатки хлопчатобумажные | Ми | До износа |
|  |  |  | перчатки диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | щиток защитный лицевой или | НБХ | До износа |
|  |  |  | маска защитная |  | До износа |
|  |  |  | При работе со свинцовосодержащей пайкой дополнительно: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный (костюм хлопчатобумажный) | ЗМи | 12 |
|  |  |  | рукавицы брезентовые | Тп100Тр | До износа |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗП | До износа |
|  |  |  | При работе в полевых условиях: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | ЗМиВу | 18 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани с водоотталкивающей пропиткой |  | До износа |
|  |  |  | куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой | ТнВу | 36 |
|  |  |  | сапоги резиновые | В | До износа |
|  |  |  | перчатки трикотажные | Ми | До износа |
|  |  |  | При непосредственной работе в микробиологических лабораториях: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | фартук ПВХ с нагрудником | Бм | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Бм | До износа |
|  |  |  | При работе в боксе дополнительно: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | При работе в холодовой камере дополнительно: |  |  |
|  |  |  | куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | Тн | 36 |
|  |  |  | При выполнении работ на электронных микроскопах, спектрометрах, полярографах и др.: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | перчатки резиновые | К50Щ20 | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗН(Г) | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе на вакуумных напылительных установках: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | перчатки трикотажные | Ми | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗН(Г) | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе с источниками рентгеновского излучения: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | фартук рентгенозащитный с нагрудником | Ри | До износа |
|  |  |  | головной убор рентгенозащитный |  | До износа |
|  |  |  | галоши диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые рентгенозащитные | Ри | До износа |
|  |  |  | перчатки хлопчатобумажные | Ми | До износа |
|  |  |  | очки рентгенозащитные | Ри | До износа |
|  |  |  | При работе с открытыми радионуклидными источниками излучения 3-го класса: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 6 |
|  |  |  | фартук пластикатовый с нагрудником | Рз | До износа |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | тапочки кожаные | Ми | 12 |
|  |  |  | перчатки резиновые | Рз | До износа |
|  |  |  | нарукавники пластикатовые | Рз | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе с открытыми радионуклидными источниками излучения 2-го класса: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 6 |
|  |  |  | фартук пластикатовый с нагрудником | Рз | До износа |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | тапочки кожаные | Ми | 12 |
|  |  |  | бахилы пластикатовые | Рз | До износа |
|  |  |  | (следы пластикатовые) |  |  |
|  |  |  | перчатки резиновые | Рз | До износа |
|  |  |  | нарукавники пластикатовые | Рз | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При выполнении работ по ремонту загрязненного радиоактивными веществами оборудования (вытяжных шкафов, боксов, спецвоздуховодов и спецканализации), а также при выполнении аварийно-спасательных работ: |  |  |
|  |  |  | комбинезон хлопчатобумажный | ЗМи | 3 |
|  |  |  | комбинезон пластикатовый (костюм изолирующий с принудительной подачей воздуха) | Рз | До износа |
|  |  |  | белье нательное (2 комплекта) |  | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | ботинки кожаные или | Ми | 3 |
|  |  |  | сапоги резиновые | В | До износа |
|  |  |  | носки хлопчатобумажные неокрашенные (4 пары) |  | 12 |
|  |  |  | перчатки резиновые | Вн | До износа |
|  |  |  | При занятости на наружных работах во время атмосферных осадков дополнительно: |  |  |
|  |  |  | плащ непромокаемый с капюшоном | Вн | 36 |
|  |  |  | В холодный период года при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: |  |  |
|  |  |  | куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | Тн | 36 |
|  |  |  | В холодный период года на наружных работах дополнительно: |  |  |
|  |  |  | костюм для защиты от пониженных температур из хлопчатобумажной ткани | Тн | 36 |
|  |  |  | валяная обувь | Тн20 | 48 |
|  |  |  | галоши на валяную обувь |  | 24 |
| 21 | 22481 | Инженер-радиометрист | При работе с открытыми радионуклидными источниками излучения 2-го класса: |  |  |
|  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 6 |
|  |  |  | фартук пластикатовый с нагрудником | Рз | До износа |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | тапочки кожаные | Ми | 12 |
|  |  |  | бахилы пластикатовые (следы пластикатовые) | Рз | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Рз | До износа |
|  |  |  | нарукавники пластикатовые | Рз | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе с открытыми радионуклидными источниками излучения 3-го класса: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 6 |
|  |  |  | фартук пластикатовый с нагрудником | Рз | До износа |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | тапочки кожаные | Ми | 12 |
|  |  |  | перчатки резиновые | Рз | До износа |
|  |  |  | нарукавники пластикатовые | Рз | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
| 22 | 22483 | Инженер-радиохимик | При работе с открытыми радионуклидными источниками излучения 2-го класса: |  |  |
|  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 6 |
|  |  | фартук пластикатовый с нагрудником | Рз | До износа |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | тапочки кожаные | Ми | 12 |
|  |  |  | бахилы пластикатовые (следы пластикатовые) | Рз | До износа |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | перчатки резиновые | Рз | До износа |
|  |  |  | нарукавники пластикатовые | Рз | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе с открытыми радионуклидными источниками излучения 3-го класса: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 6 |
|  |  |  | фартук пластикатовый с нагрудником | Рз | До износа |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | тапочки кожаные | Ми | 12 |
|  |  |  | перчатки резиновые | Рз | До износа |
|  |  |  | нарукавники пластикатовые | Рз | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
| 23 | 22493 | Инженер-технолог | При работе с открытыми радионуклидными источниками излучения 2-го класса: |  |  |
|  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 6 |
|  |  |  | фартук пластикатовый с нагрудником | Рз | До износа |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | тапочки кожаные | Ми | 12 |
|  |  |  | бахилы пластикатовые (следы пластикатовые) | Рз | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Рз | До износа |
|  |  |  | нарукавники пластикатовые | Рз | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе на ускорительных установках: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 6 |
|  |  |  | тапочки кожаные | Ми | 3 |
|  |  |  | перчатки хлопчатобумажные | Ми | До износа |
|  |  |  | В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: |  |  |
|  |  |  | куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | Тн | 36 |
| 24 | 23021 | Комендант | При работе, связанной с загрязнениями, в студенческом общежитии: |  |  |
|  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | перчатки трикотажные | Ми | До износа |
| 25 | 23030 | Комендант здания | При работе, связанной с загрязнениями, в учебном корпусе: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | перчатки трикотажные | Ми | До износа |
| 26 | 23121 | Корректор | Халат хлопчатобумажный | ЗМи | 24 |
| [https://bii.by/an.png](https://bii.by/sr.dll?links_doc=167903&links_anch=4)https://bii.by/bm.png[https://bii.by/cm.png](https://bii.by/ps_f.dll?d=167903&a=4)27 | 23157 | Лаборант | При работе со смолами, металлоорганическими соединениями, растворителями, кислотами, щелочами и другими химическими веществами: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный или халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | ЗМи К20Щ20 | 12 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником | К20Щ20 | До износа |
|  |  |  | нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие | К20Щ20 | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | К50Щ20 | До износа |
|  |  |  | очки защитные или щиток защитный лицевой | ЗН(Г) НБХ | До износа До износа |
|  |  |  | противогаз (респиратор) |  | До износа |
|  |  |  | При работе с кислотами и растворами щелочей концентрацией от 20 до 50 %: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | К50 | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | фартук виниловый кислотощелочестойкий с нагрудником | К50Щ50 | До износа |
|  |  |  | нарукавники виниловые кислотощелочестойкие | К50Щ50 | До износа |
|  |  |  | сапоги ПВХ | К50Щ50 | 12 |
|  |  |  | рукавицы кислотозащитные | ВнК50Щ20 | До износа |
|  |  |  | перчатки кислотощелочестойкие | К50Щ20 | До износа |
|  |  |  | очки защитные | О | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе с кислотами концентрацией свыше 80 %: |  |  |
|  |  |  | костюм для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотоотталкивающей пропиткой | Кк | 24 |
|  |  |  | головной убор для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотоотталкивающей пропиткой |  | До износа |
|  |  |  | фартук виниловый кислотощелочестойкий с нагрудником | К80Щ50 | До износа |
|  |  |  | сапоги резиновые ПВХ | К50Щ50 | До износа |
|  |  |  | перчатки из поливинилхлорида | КкЩ50 | До износа |
|  |  |  | рукавицы кислотозащитные или рукавицы суконные шерстяные | ВнК5Щ20 К50Щ50 | До износа До износа |
|  |  |  | нарукавники виниловые кислотощелочестойкие | К80Щ50 | До износа |
|  |  |  | очки защитные или щиток защитный лицевой | ЗН(Г) НБХ | До износа До износа |
|  |  |  | противогаз фильтрующий |  | До износа |
|  |  |  | При работе на ВЧ, УВЧ и радиолокационных установках: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | перчатки диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | очки защитные | О | До износа |
|  |  |  | При постоянной работе по уходу за животными: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | фартук ПВХ с нагрудником | ЗМи | До износа |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Вн | До износа |
|  |  |  | сапоги резиновые | В | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе в лесном хозяйстве: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | фартук прорезиненный с нагрудником | ЗМиВу | До износа |
|  |  |  | сапоги резиновые или | В | До износа |
|  |  |  | ботинки кожаные | ЗМи | 24 |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Вн | До износа |
|  |  |  | очки защитные | О | До износа |
|  |  |  | При работе в полевых условиях: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | ЗМиВу | 18 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани с водоотталкивающей пропиткой |  | До износа |
|  |  |  | куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой | ТнВу | 36 |
|  |  |  | сапоги резиновые | В | До износа |
|  |  |  | перчатки трикотажные | Ми | До износа |
|  |  |  | каска защитная |  | 24 |
|  |  |  | При постоянной работе с едкими, токсичными, раздражающими и взрывоопасными веществами: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | фартук ПВХ с нагрудником | ЯжЯа | До износа |
|  |  |  | нарукавники ПВХ | ЯжЯа | До износа |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | ЯжЯа | До износа |
|  |  |  | очки защитные или щиток защитный лицевой | ЗП НБХ | До износа До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | противогаз |  | До износа |
|  |  |  | При работе непосредственно с горячим металлом: |  |  |
|  |  |  | костюм из парусины полульняной с огнезащитной отделкой | ТиТр | 12 |
|  |  |  | головной убор из парусины полульняной |  | До износа |
|  |  |  | ботинки кожаные с защитным подноском | Мун25 | 12 |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  |  | рукавицы брезентовые | Тп100Тр | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗНД | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе с керамикой: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | фартук хлопчатобумажный с нагрудником (фартук брезентовый с нагрудником) | ЗМи | До износа |
|  |  |  | перчатки трикотажные | Ми | До износа |
|  |  |  | перчатки суконные | Ти | До износа |
|  |  |  | При обслуживании аккумуляторной: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | К20Щ20 | 24 |
|  |  |  | фартук прорезиненный с нагрудником | К20Щ20 | До износа |
|  |  |  | перчатки кислотощелочестойкие | К20Щ20 | До износа |
|  |  |  | очки защитные | О | До износа |
|  |  |  | При работе с гипсом, пластилином, графитными карандашами и др.: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | фартук ПВХ с нагрудником | ЗМи | До износа |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  |  | При работе с электроинструментом и электромашинами 1-го класса, электроустановками напряжением до 1 кВ, со строительными механизмами с электроприводом, на стендах: |  |  |
|  |  |  | галоши диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | перчатки диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | При работе со строительными материалами (песок, цемент, известь и др.): |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный или костюм хлопчатобумажный из пыленепроницаемой ткани | ЗМи ЗМиПн | 12 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани или головной убор из хлопчатобумажной пыленепроницаемой ткани |  | До износа До износа |
|  |  |  | ботинки кожаные | Ми | 24 |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | ЗМи | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Вн | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе по эксплуатации и ремонту автомобилей и двигателей: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 18 |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  |  | очки защитные | О | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | противогаз |  | До износа |
|  |  |  | При работе по строительству и эксплуатации дорог: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный |  | 12 |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | ЗМи | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Вн | До износа |
|  |  |  | При работе с битумом дополнительно: |  | До износа |
|  |  |  | фартук для защиты от битума из хлопчатобумажной ткани с защитными накладками с нагрудником | ЗМиНм | До износа |
|  |  |  | нарукавники хлопчатобумажные | Ми | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗП | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При непосредственной работе в микробиологических лабораториях: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | фартук ПВХ с нагрудником | Бм | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Бм | До износа |
|  |  |  | При работе в боксе дополнительно: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | При работе в холодовой камере дополнительно: |  |  |
|  |  |  | куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | Тн | 36 |
|  |  |  | При работе на электронных микроскопах, спектрометрах, полярографах и др.: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | перчатки резиновые | К50Щ20 | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗН(Г) | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе на вакуумных напылительных установках: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | перчатки трикотажные | Ми | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗН(Г) | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе с источниками рентгеновского излучения: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | фартук рентгенозащитный с нагрудником | Ри | До износа |
|  |  |  | головной убор рентгенозащитный |  | До износа |
|  |  |  | галоши диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые рентгенозащитные | Ри | До износа |
|  |  |  | очки рентгенозащитные | Ри | До износа |
|  |  |  | При работе с закрытыми источниками и устройствами, регенерирующими ИИ: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | перчатки трикотажные | Ми | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Вн | До износа |
|  |  |  | При работе на лазерных установках 2–3-го класса: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | перчатки хлопчатобумажные | Ми | До износа |
|  |  |  | перчатки диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | маска защитная |  | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗН(Г) | До износа |
|  |  |  | При работе на лазерных установках 4-го класса: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | перчатки хлопчатобумажные | Ми | До износа |
|  |  |  | перчатки диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | щиток защитный лицевой | НБХ | До износа |
|  |  |  | При работе на рентгеновских аппаратах: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | Ри | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | фартук из просвинцованной резины с нагрудником | Ри | До износа |
|  |  |  | галоши диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | перчатки из просвинцованной резины | Ри | До износа |
|  |  |  | При работе с открытыми радионуклидными источниками излучения 3-го класса: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 6 |
|  |  |  | фартук пластикатовый с нагрудником | Рз | До износа |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | тапочки кожаные | Ми | 12 |
|  |  |  | перчатки резиновые | Рз | До износа |
|  |  |  | нарукавники пластикатовые | Рз | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе с открытыми радионуклидными источниками излучения 2-го класса: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 6 |
|  |  |  | фартук пластикатовый с нагрудником | Рз | До износа |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | тапочки кожаные | Ми | 12 |
|  |  |  | бахилы пластикатовые (следы пластикатовые) | Рз | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Рз | До износа |
|  |  |  | нарукавники пластикатовые | Рз | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При занятости на наружных работах во время атмосферных осадков дополнительно: |  |  |
|  |  |  | плащ непромокаемый с капюшоном | Вн | 36 |
|  |  |  | В холодный период года при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: |  |  |
|  |  |  | куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | Тн | 36 |
|  |  |  | В холодный период года на наружных работах дополнительно: |  |  |
|  |  |  | костюм для защиты от пониженных температур из хлопчатобумажной ткани | Тн | 36 |
|  |  |  | валяная обувь | Тн20 | 48 |
|  |  |  | галоши на валяную обувь |  | 24 |
| 28 | 23667 | Научный сотрудник | При проведении лабораторных, исследовательских работ: |  |  |
|  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  | При постоянной занятости со смолами, металлоорганическими соединениями, растворителями и другими химическими веществами: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный или халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | ЗМи К20Щ20 | 12 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником | К20Щ20 | До износа |
|  |  |  | нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие | К20Щ20 | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | К50Щ20 | До износа |
|  |  |  | очки защитные или щиток защитный лицевой | ЗН(Г) НБХ | До износа До износа |
|  |  |  | противогаз (респиратор) |  | До износа |
|  |  |  | При работе с кислотами и растворами щелочей концентрацией от 20 до 50 %: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | К50 | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | фартук виниловый кислотощелочестойкий с нагрудником | К50Щ50 | До износа |
|  |  |  | нарукавники виниловые кислотощелочестойкие | К50Щ50 | До износа |
|  |  |  | сапоги поливинилхлоридные | К50Щ50 | 12 |
|  |  |  | рукавицы кислотозащитные | ВнК50Щ20 | До износа |
|  |  |  | перчатки кислотощелочестойкие | К50Щ20 | До износа |
|  |  |  | очки защитные | О | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе с кислотами концентрацией свыше 80 %: |  |  |
|  |  |  | костюм для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотоотталкивающей пропиткой | Кк | 24 |
|  |  |  | головной убор для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотоотталкивающей пропиткой |  | До износа |
|  |  |  | фартук виниловый кислотощелочестойкий с нагрудником | К80Щ50 | До износа |
|  |  |  | сапоги резиновые ПВХ | К50Щ50 | До износа |
|  |  |  | перчатки из поливинилхлорида | КкЩ50 | До износа |
|  |  |  | рукавицы кислотозащитные или | Вн К50Щ20 | До износа |
|  |  |  | рукавицы суконные шерстяные | К50Щ50 | До износа |
|  |  |  | нарукавники виниловые кислотощелочестойкие | К80Щ50 | До износа |
|  |  |  | очки защитные или щиток защитный лицевой | ЗН(Г) НБХ | До износа До износа |
|  |  |  | противогаз фильтрующий |  | До износа |
|  |  |  | При работе с едкими, токсичными, раздражающими и взрывоопасными веществами: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | фартук ПВХ с нагрудником | ЯжЯа | До износа |
|  |  |  | головной убор для защиты от токсичных веществ |  | До износа |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | ЯжЯа | До износа |
|  |  |  | очки защитные или щиток защитный лицевой | ЗП НБХ | До износа До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | противогаз |  | До износа |
|  |  |  | При работе с электроинструментом и электромашинами 1-го класса, электроустановками напряжением до 1 кВ, со строительными механизмами с электроприводом, на стендах: |  |  |
|  |  |  | галоши диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | перчатки диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | При работе с керамикой: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | фартук хлопчатобумажный с нагрудником (фартук брезентовый с нагрудником) | ЗМи | До износа |
|  |  |  | перчатки трикотажные | Ми | До износа |
|  |  |  | перчатки суконные | Ти | До износа |
|  |  |  | При непосредственной занятости эксплуатацией и ремонтом автомобилей и двигателей: |  |  |
|  |  |  | комбинезон хлопчатобумажный | ЗМи | 18 |
|  |  |  | рукавицы хлопчатобумажные | Ми | До износа |
|  |  |  | очки защитные | О | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | противогаз |  | До износа |
|  |  |  | При непосредственной работе на установках в гидролабораториях и при обслуживании насосов, гидравлических лотков, турбин: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | ЗМиВу | 24 |
|  |  |  | сапоги резиновые | В | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Вн | До износа |
|  |  |  | очки защитные | О | До износа |
|  |  |  | При обследовании железобетонных, каменных и металлоконструкций: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗН(Г) | До износа |
|  |  |  | каска защитная |  | До износа |
|  |  |  | При непосредственной работе в микробиологических лабораториях: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | фартук ПВХ с нагрудником | Бм | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Бм | До износа |
|  |  |  | При работе в боксе дополнительно: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | При работе в холодовой камере дополнительно: |  |  |
|  |  |  | куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | Тн | 36 |
|  |  |  | При выполнении работ на электронных микроскопах, спектрометрах, полярографах и др.: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | перчатки резиновые | К50Щ20 | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗН(Г) | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При выполнении работ на вакуумных напылительных установках: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | перчатки трикотажные | Ми | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗН(Г) | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе на ВЧ, УВЧ и радиолокационных установках: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | перчатки диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | очки защитные |  | До износа |
|  |  |  | При работе с закрытыми источниками и устройствами, регенерирующими ИИ: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | перчатки трикотажные | Ми | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Вн | До износа |
|  |  |  | При работе на лазерных установках 2–3-го класса: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | перчатки хлопчатобумажные | Ми | До износа |
|  |  |  | перчатки диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | маска защитная |  | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗН(Г) | До износа |
|  |  |  | При выполнении работ на лазерных установках 4-го класса: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | перчатки хлопчатобумажные | Ми | До износа |
|  |  |  | перчатки диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | щиток защитный лицевой | НБХ | До износа |
|  |  |  | При работе с источниками рентгеновского излучения: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | Ми | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | фартук рентгенозащитный с нагрудником | Ри | До износа |
|  |  |  | головной убор рентгенозащитный |  | До износа |
|  |  |  | галоши диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые рентгенозащитные | Ри | До износа |
|  |  |  | очки рентгенозащитные | Ри | До износа |
|  |  |  | При работе с открытыми радионуклидными источниками излучения 3-го класса: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 6 |
|  |  |  | фартук пластикатовый с нагрудником | Рз | До износа |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | тапочки кожаные | Ми | 12 |
|  |  |  | перчатки резиновые | Рз | До износа |
|  |  |  | нарукавники пластикатовые | Рз | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе с открытыми радионуклидными источниками излучения 2-го класса: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 6 |
|  |  |  | фартук пластикатовый с нагрудником | Рз | До износа |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | тапочки кожаные | Ми | 12 |
|  |  |  | бахилы пластикатовые (следы пластикатовые) | Рз | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Рз | До износа |
|  |  |  | нарукавники пластикатовые | Рз | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе на ускорительных установках: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 6 |
|  |  |  | тапочки кожаные | Ми | 3 |
|  |  |  | перчатки хлопчатобумажные | Ми | До износа |
|  |  |  | При работе на мощных полупромышленных и промышленных ускорительных установках дополнительно: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 6 |
|  |  |  | головной убор хлопчатобумажный |  | До износа |
|  |  |  | ботинки кожаные | Ми | 12 |
|  |  |  | носки хлопчатобумажные неокрашенные (4 пары) |  | 12 |
|  |  |  | При занятости на наружных работах во время атмосферных осадков дополнительно: |  |  |
|  |  |  | плащ непромокаемый с капюшоном | Вн | 36 |
|  |  |  | В холодный период года при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: |  |  |
|  |  |  | куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | Тн | 36 |
|  |  |  | В холодный период года на наружных работах дополнительно: |  |  |
|  |  |  | костюм для защиты от пониженных температур из хлопчатобумажной ткани | Тн | 36 |
|  |  |  | сапоги утепленные | Тн20 | 24 |
| 29 | 24419 | Преподаватель | При проведении лабораторных, исследовательских работ: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 18 |
|  |  |  | При обследовании железобетонных, каменных и металлоконструкций дополнительно: |  |  |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗН(Г) | До износа |
|  |  |  | каска защитная |  | До износа |
|  |  |  | При работе со смолами, металлоорганическими соединениями, растворителями, кислотами, щелочами и другими химическими веществами: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный или | ЗМи | 12 |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | К20Щ20 | 12 |
|  |  |  | фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником | К20Щ20 | До износа |
|  |  |  | нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие | К20Щ20 | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | К50Щ20 | До износа |
|  |  |  | очки защитные или щиток защитный лицевой | ЗН(Г) НБХ | До износа До износа |
|  |  |  | противогаз (респиратор) |  | До износа |
|  |  |  | При работе с едкими, токсичными, раздражающими и взрывоопасными веществами: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | фартук ПВХ с нагрудником | ЯжЯа | До износа |
|  |  |  | нарукавники ПВХ | ЯжЯа | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | ЯжЯаЯт | До износа |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  |  | очки защитные или щиток защитный лицевой | ЗП НБХ | До износа До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | противогаз |  | До износа |
|  |  |  | При работе с электроинструментом и электромашинами 1-го класса, электроустановками напряжением до 1 кВ, со строительными механизмами с электроприводом, на стендах: |  |  |
|  |  |  | галоши диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | перчатки диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | При работе со строительными материалами (песок, цемент, известь и др.): |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный или костюм хлопчатобумажный из пыленепроницаемой ткани | ЗМи ЗМиПн | 12 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани или головной убор из хлопчатобумажной пыленепроницаемой ткани |  | До износа До износа |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | ЗМи | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Вн | До износа |
|  |  |  | При работе со свинцовосодержащей пайкой дополнительно: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный (костюм хлопчатобумажный) | ЗМи | 12 |
|  |  |  | рукавицы брезентовые | Тп100Тр | До износа |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗП | До износа |
|  |  |  | При работе с трупами и трупным материалом: |  |  |
|  |  |  | фартук ПВХ с нагрудником | Бм | До износа |
|  |  |  | нарукавники ПВХ | Бм | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Бм | До износа |
|  |  |  | очки защитные или щиток с наголовным креплением | О НБХ | До износа До износа |
|  |  |  | При работе в полевых условиях: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | ЗМиВу | 18 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани с водоотталкивающей пропиткой |  | До износа |
|  |  |  | куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой | ТнВу | 36 |
|  |  |  | сапоги резиновые | В | До износа |
|  |  |  | перчатки трикотажные | Ми | До износа |
|  |  |  | При работе с закрытыми источниками и устройствами, регенерирующими ИИ: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | перчатки трикотажные | Ми | До износа |
|  |  |  | В холодный период года при преподавании на занятиях физкультуры: |  |  |
|  |  |  | куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | Тн | 36 |
| 30 | 24453 | Проректор высшего учебного заведения | При работе, связанной с загрязнениями: |  |  |
|  |  | халат хлопчатобумажный (куртка хлопчатобумажная) | ЗМи | До износа |
| 31 | 24622 | Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительского объединения, секции, студии, туристической группы и других) | При работе, связанной с загрязнениями: |  |  |
|  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | До износа |
|  |  | перчатки трикотажные | Ми | До износа |
| 32 | 24762 | Специалист | При проведении лабораторных, исследовательских работ: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | При постоянной занятости со смолами, металлоорганическими соединениями, растворителями и другими химическими веществами: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный или халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | ЗМи К20Щ20 | 12 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником | К20Щ20 | До износа |
|  |  |  | нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие | К20Щ20 | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | К50Щ20 | До износа |
|  |  |  | очки защитные или щиток защитный лицевой | ЗН(Г) НБХ | До износа До износа |
|  |  |  | противогаз (респиратор) |  | До износа |
|  |  |  | При работе с электроинструментом и электромашинами 1-го класса, электроустановками напряжением до 1 кВ, со строительными механизмами с электроприводом, на стендах: |  |  |
|  |  |  | галоши диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | перчатки диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | При непосредственной работе в микробиологических лабораториях: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | фартук ПВХ с нагрудником | Бм | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Б | До износа |
|  |  |  | При работе в боксе дополнительно: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | При работе в холодовой камере дополнительно: |  |  |
|  |  |  | куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | Тн | 36 |
|  |  |  | При работе на электронных микроскопах, спектрометрах, полярографах и др.: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | перчатки резиновые | К50Щ20 | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗН(Г) | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе на вакуумных напылительных установках: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | перчатки трикотажные | Ми | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗН(Г) | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе с закрытыми источниками и устройствами, регенерирующими ИИ: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | перчатки трикотажные | Ми | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Вн | До износа |
|  |  |  | При работе на лазерных установках 2–3-го класса: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | перчатки хлопчатобумажные | Ми | До износа |
|  |  |  | перчатки диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | маска защитная |  | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗН(Г) | До износа |
|  |  |  | При работе на лазерных установках 4-го класса: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | перчатки хлопчатобумажные | Ми | До износа |
|  |  |  | перчатки диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | щиток защитный лицевой | НБХ | До износа |
|  |  |  | При работе с источниками рентгеновского излучения: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | фартук рентгенозащитный с нагрудником | Ри | До износа |
|  |  |  | головной убор рентгенозащитный |  | До износа |
|  |  |  | галоши диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые рентгенозащитные | Ри | До износа |
|  |  |  | очки рентгенозащитные | Ри | До износа |
|  |  |  | В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: |  |  |
|  |  |  | костюм для защиты от пониженных температур из хлопчатобумажной ткани | Тн | 36 |
|  |  |  | валяная обувь | Тн20 | 48 |
|  |  |  | галоши на валяную обувь |  | 24 |
| 33 | 24810 | Старший мастер профессионально-технического учебного заведения | Халат хлопчатобумажный (костюм хлопчатобумажный) | ЗМи | 12 |
|  |  | Головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  | Ботинки кожаные | Ми | 12 |
|  |  | Фартук ПВХ с нагрудником | Ми | До износа |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные | Ми | До износа |
|  |  | Очки защитные или щиток защитный лицевой | Г НБХ | До износа До износа |
|  |  |  | Респиратор |  | До износа |
| 34 | 24932 | Техник | При проведении лабораторных и других работ: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | При обследовании железобетонных, каменных и металлоконструкций: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗИГ | До износа |
|  |  |  | каска защитная |  | До износа |
|  |  |  | При работе на высоте дополнительно: |  |  |
|  |  |  | пояс предохранительный |  | До износа |
|  |  |  | При работе с гипсом, пластилином, графитными карандашами и др.: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | фартук ПВХ с нагрудником | Ми | До износа |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  |  | При работе с электроинструментом и электромашинами 1-го класса, электроустановками напряжением до 1 кВ, со строительными механизмами с электроприводом, на стендах: |  |  |
|  |  |  | галоши диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | перчатки диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | При постоянной занятости на механических, слесарных и столярных станках: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | ботинки кожаные | З | 12 |
|  |  |  | перчатки хлопчатобумажные | Ми | До износа |
|  |  |  | очки защитные |  | До износа |
|  |  |  | При работе с сыпучими и пылящими материалами (песок, цемент, известь и др.): |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный или костюм хлопчатобумажный из пыленепроницаемой ткани | ЗМи ЗМиПн | 12 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани или головной убор из хлопчатобумажной пыленепроницаемой ткани |  | До износа До износа |
|  |  |  | ботинки кожаные | Ми | 24 |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | ЗМи | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Вн | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При постоянной работе с едкими, токсичными, раздражающими и взрывоопасными веществами: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | фартук ПВХ с нагрудником | ЯжЯа | До износа |
|  |  |  | нарукавники ПВХ | ЯжЯа | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | ЯжЯаЯт | До износа |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  |  | очки защитные или щиток защитный лицевой | ЗП НБХ | До износа До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | противогаз |  | До износа |
|  |  |  | При работе непосредственно с горячим металлом: |  |  |
|  |  |  | костюм из парусины полульняной с огнезащитной отделкой | ТиТр | 12 |
|  |  |  | головной убор из парусины полульняной |  | До износа |
|  |  |  | ботинки кожаные с защитным подноском | Мун25 | 12 |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  |  | рукавицы брезентовые | Тп100Тр | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗНД | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе по эксплуатации и ремонту автомобилей и двигателей: |  |  |
|  |  |  | комбинезон хлопчатобумажный | ЗМи | 18 |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  |  | очки защитные | О | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | противогаз |  | До износа |
|  |  |  | При работе по строительству и эксплуатации дорог: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Вн | До износа |
|  |  |  | При работе с битумом дополнительно: |  |  |
|  |  |  | фартук для защиты от битума из хлопчатобумажной ткани с защитными накладками с нагрудником | ЗМиНм | До износа |
|  |  |  | нарукавники хлопчатобумажные | ЗМиНм | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗП | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе со смолами, металлоорганическими соединениями, растворителями, кислотами, щелочами и другими химическими веществами: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный или халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | ЗМи К20Щ20 | 12 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | фартук прорезиненный кислотощелочестойкий с нагрудником | К20Щ20 | До износа |
|  |  |  | нарукавники прорезиненные кислотощелочестойкие | К20Щ20 | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | К50Щ20 | До износа |
|  |  |  | очки защитные или щиток защитный лицевой | ЗН(Г) НБХ | До износа До износа |
|  |  |  | противогаз (респиратор) |  | До износа |
|  |  |  | При работе с кислотами и растворами щелочей концентрацией от 20 до 50 %: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | К50 | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | фартук виниловый кислотощелочестойкий с нагрудником | К50Щ50 | До износа |
|  |  |  | нарукавники виниловые кислотощелочестойкие | К50Щ50 | До износа |
|  |  |  | сапоги поливинилхлоридные | К50Щ50 | 12 |
|  |  |  | рукавицы кислотозащитные | ВнК50Щ20 | До износа |
|  |  |  | перчатки кислотощелочестойкие | К50Щ20 | До износа |
|  |  |  | очки защитные | О | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе с кислотами концентрацией свыше 80 %: |  |  |
|  |  |  | костюм для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотоотталкивающей пропиткой | Кк | 24 |
|  |  |  | головной убор для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотоотталкивающей пропиткой |  | До износа |
|  |  |  | фартук виниловый кислотощелочестойкий с нагрудником | К80Щ50 | До износа |
|  |  |  | сапоги резиновые ПВХ | К50Щ50 | До износа |
|  |  |  | перчатки из поливинилхлорида | КкЩ50 | До износа |
|  |  |  | рукавицы кислотозащитные или | Вн К50Щ20 | До износа |
|  |  |  | рукавицы суконные шерстяные | К50Щ50 | До износа |
|  |  |  | нарукавники виниловые кислотощелочестойкие | К80Щ50 | До износа |
|  |  |  | очки защитные или щиток защитный лицевой | ЗН(Г) НБХ | До износа До износа |
|  |  |  | противогаз фильтрующий |  | До износа |
|  |  |  | При обслуживании аккумуляторной: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | К20Щ20 | 24 |
|  |  |  | фартук прорезиненный с нагрудником | К20Щ20 | До износа |
|  |  |  | перчатки кислотощелочестойкие | К50Щ20 | До износа |
|  |  |  | очки защитные |  | До износа |
|  |  |  | При постоянной работе по уходу за животными: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | фартук ПВХ с нагрудником | ЗМи | До износа |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Вн | До износа |
|  |  |  | сапоги резиновые | В | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе с информационно-измерительной техникой: |  |  |
|  |  |  | халат из хлопчатобумажной антистатической ткани | ЗМиЭс | 18 |
|  |  |  | При работе по диагностике и ремонту средств вычислительной техники дополнительно: |  |  |
|  |  |  | фартук прорезиненный с нагрудником | ЗМи | До износа |
|  |  |  | перчатки трикотажные | Ми | До износа |
|  |  |  | очки защитные или щиток защитный лицевой | ЗН(Г) НБХ | До износа До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе в полевых условиях: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | ЗМиВу | 18 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани с водоотталкивающей пропиткой |  | До износа |
|  |  |  | куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой | Тн | 36 |
|  |  |  | сапоги резиновые | В | До износа |
|  |  |  | перчатки трикотажные | Ми | До износа |
|  |  |  | При выполнении работ на электронных микроскопах, спектрометрах и др.: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | перчатки резиновые |  | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗН(Г) | До износа |
|  |  |  | При выполнении работ на вакуумных напылительных установках: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | перчатки трикотажные | Ми | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗН(Г) | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе на ВЧ, УВЧ и радиолокационных установках: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | перчатки диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | очки защитные | О | До износа |
|  |  |  | При работе с источниками рентгеновского излучения: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | фартук рентгенозащитный с нагрудником | Ри | До износа |
|  |  |  | головной убор рентгенозащитный |  | До износа |
|  |  |  | галоши диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые рентгенозащитные | Ри | До износа |
|  |  |  | очки рентгенозащитные | Ри | До износа |
|  |  |  | При непосредственной работе на установках в гидролабораториях и при обслуживании насосов, гидравлических лотков, турбин: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | ЗМиВу | 24 |
|  |  |  | сапоги резиновые | В | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Вн | До износа |
|  |  |  | очки защитные | О | До износа |
|  |  |  | При работе с закрытыми источниками и устройствами, регенерирующими ИИ: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | перчатки трикотажные | Ми | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Вн | До износа |
|  |  |  | При выполнении работ на лазерных установках 2–3-го класса: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | перчатки хлопчатобумажные | Ми | До износа |
|  |  |  | перчатки диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | маска защитная |  | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗН(Г) | До износа |
|  |  |  | При выполнении работ на лазерных установках 4-го класса: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | перчатки хлопчатобумажные | Ми | До износа |
|  |  |  | перчатки диэлектрические | Эн | До износа |
|  |  |  | щиток защитный лицевой | НБХ | До износа |
|  |  |  | При работе с открытыми радионуклидными источниками излучения 3-го класса: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 6 |
|  |  |  | фартук пластикатовый с нагрудником | Рз | До износа |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | тапочки кожаные | Ми | 12 |
|  |  |  | перчатки резиновые | Рз | До износа |
|  |  |  | нарукавники пластикатовые | Рз | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При работе с открытыми радионуклидными источниками излучения 2-го класса: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 6 |
|  |  |  | фартук пластикатовый с нагрудником | Рз | До износа |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | тапочки кожаные | Ми | 12 |
|  |  |  | бахилы пластикатовые (следы пластикатовые) | Рз | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | Рз | До износа |
|  |  |  | нарукавники пластикатовые | Рз | До износа |
|  |  |  | респиратор |  | До износа |
|  |  |  | При выполнении работ по ремонту загрязненного радиоактивными веществами оборудования (вытяжных шкафов, боксов, спецвоздуховодов и спецканализации), а также при выполнении аварийно-спасательных работ: |  |  |
|  |  |  | комбинезон хлопчатобумажный | ЗМи | 3 |
|  |  |  | комбинезон пластикатовый (костюм изолирующий с принудительной подачей воздуха) | Рз | До износа |
|  |  |  | белье нательное (2 комплекта) |  | 12 |
|  |  |  | головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  |  | ботинки кожаные или | Ми | 3 |
|  |  |  | сапоги резиновые | В | До износа |
|  |  |  | носки хлопчатобумажные неокрашенные (4 пары) |  | 12 |
|  |  |  | перчатки резиновые | Вн | До износа |
|  |  |  | При работе на ускорительных установках: |  |  |
|  |  |  | халат хлопчатобумажный | ЗМи | 6 |
|  |  |  | тапочки кожаные | Ми | 3 |
|  |  |  | галоши резиновые | Рз | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые | В | До износа |
|  |  |  | нарукавники пластикатовые | Рз | До износа |
|  |  |  | очки защитные | ЗН(Г) | До износа |
|  |  |  | При эксплуатации, обслуживании системы физической защиты ядерных делящихся материалов: |  |  |
|  |  |  | костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  |  | ботинки кожаные | Ми | 12 |
|  |  |  | рукавицы комбинированные | Мн | До износа |
|  |  |  | перчатки трикотажные | Ми | До износа |
|  |  |  | При занятости на наружных работах во время атмосферных осадков дополнительно: |  |  |
|  |  |  | плащ непромокаемый с капюшоном | Вн | 36 |
|  |  |  | В холодный период года при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: |  |  |
|  |  |  | куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | Тн | 36 |
|  |  |  | В холодный период года на наружных работах дополнительно: |  |  |
|  |  |  | костюм для защиты от пониженных температур из хлопчатобумажной ткани | Тн | 36 |
|  |  |  | валяная обувь | Тн20 | 48 |
|  |  |  | галоши на валяную обувь |  | 24 |
| 35 | 25146 | Управляющий учебным хозяйством | Халат хлопчатобумажный | ЗМи | 24 |
|  |  | Жилет утепленный (куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке) | Тн | 36 |
| 36 | 25256 | Художник-оформитель | Халат хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  | Перчатки трикотажные | Ми | До износа |
|  |  | При занятости на наружных работах во время атмосферных осадков дополнительно: |  |  |
|  |  | плащ непромокаемый с капюшоном | Вн | 36 |
|  |  |  | В холодный период года при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: |  |  |
|  |  |  | куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | Тн | 36 |
|  |  |  | В холодный период года на наружных работах дополнительно: |  |  |
|  |  |  | костюм для защиты от пониженных температур из хлопчатобумажной ткани | Тн | 36 |
|  |  |  | валяная обувь | Тн20 | 48 |
|  |  |  | галоши на валяную обувь |  | 24 |

1. См.: приложение к [постановлению](https://bii.by/tx.dll?d=167903&f=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5%EC+%EC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%F2%F0%F3%E4%E0+%F1%EE%F6%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%E7%E0%F9%E8%F2%FB+%F0%E5%F1%EF%F3%E1%EB%E8%EA%E8+%E1%E5%EB%E0%F0%F3%F1%FC+%EE%F2+28+07+2009+%B9+93#a2) Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28.07.2009 № 93 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам, занятым в организациях образования». [↑](#footnote-ref-1)